{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":318,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":98,"n_cols":8,"rows_kept":98,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,7],[4,0,4,7],[21,0,21,7],[29,0,29,7],[49,0,49,7],[70,0,70,7],[84,0,84,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["厨房设备报价清单"]
["序号","设备名称","推荐品牌","规格","技术参数","单位","数量","参考图片"]
["仓库"]
[1,"四层平板货架","厂制品","1200*500*1800","1、采用食品级SUS304#雪花砂贴塑不锈钢板。\n2、立柱采用≥38mm*38mm*1.5mm不锈钢拉丝方管。\n3、横柱采用≥38mm*25mm*1.2mm不锈钢拉丝扁管。\n4、横条采用≥30mm*15mm*1.0mm不锈钢拉丝扁管制作。","件",10]
["加工区"]
[1,"粘捕式灭蝇器","亨得利、蝇博士、乐欣思","500*220*430","1、采用飞利浦灯管\r\n2、有效面积：40～50 平方米\r\n3、在收集盘中加入“粘蝇纸”，利用诱蝇灯将苍蝇引诱至“粘蝇纸”附近，由粘蝇纸的味诱和粘捕功能，以达到捕蝇的效果\r\n4、无声 - 无电击产生的声音无臭 - 无电击产生的臭味无飞溅 - 无残骸的飞溅\r\n5、电源：30W/220V/50HZ\r","件",1]
[2,"大单星盆台柜(带背板)","厂制品","1000*700*850","1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、水斗：304-1.2mm不锈钢；\n4、侧板：304-1.0mm不锈钢；\n5、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；\n6、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；\n7、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；","件",3]
[3,"短柄摇柄去水","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","直径90mm","1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。\n2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹3、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。\n4、可拆卸过滤网，方便清理。","件",3]
[4,"台式龙头","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","10寸","1.座台式安装，双孔双温，平颈水嘴；\n2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；\n3.陶瓷阀芯一字开形手柄；\n4.开孔尺寸为25mm，进水接口为1/2\"内螺纹；","件",3]
[5,"90L挂墙开水机","海克、明睿、捷宝、吉之美","90L","1、出水温度保持在92-97度\r\n2、数字温度显示功能\r\n3、水箱下方进水设计\r\n4、自动处理超温、缺水、溢水现象及漏电保护功能\r\n5、带沥水槽","件",1]
[6,"双层工作台","厂制品","1200*700*850","1、用材标准：SUS-304-2B不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；\n4、立柱：50×50×1.2mm方管；\n5、横管：38×25×1.2mm方管；\n6、台脚：可调节不锈钢子弹脚；","件",1]
[7,"双层工作台","厂制品","1800*500*800","1、用材标准：SUS-304-2B不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；\n4、立柱：50×50×1.2mm方管；\n5、横管：38×25×1.2mm方管；\n6、台脚：可调节不锈钢子弹脚；","件",2]
[8,"侧单星盆杀鱼工作台","厂制品","1600*760*850","1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、水斗：304-1.2mm不锈钢；\n4、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；\n5、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；","件",1]
[9,"短柄摇柄去水","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","直径90mm","1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。\n2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹                                   3、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。\n4、可拆卸过滤网，方便清理。","件",1]
[10,"台式龙头","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","10寸","1.座台式安装，双孔双温，平颈水嘴；\n2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；\n3.陶瓷阀芯一字开形手柄；\n4.开孔尺寸为25mm，进水接口为1/2\"内螺纹；","件",1]
[11,"汤锅注水龙头","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","203mm","1、墙式龙头间距为8''(203mm)\r\n2、24''(610mm)双管叠加式水嘴\r\n3、水嘴端有绝缘开关\r\n4、1/2''NPT内螺牙的进水接口","件",1]
[12,"异形工作台","厂制品","1100*600*800","1、用材标准：SUS-304-2B不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；\n4、立柱：50×50×1.2mm方管；\n5、横管：38×25×1.2mm方管；\n6、台脚：可调节不锈钢子弹脚；","件",1]
[13,"四层平板货架","厂制品","1200*500*1800","1、采用食品级SUS304#雪花砂贴塑不锈钢板。\n2、立柱采用≥38mm*38mm*1.5mm不锈钢拉丝方管。\n3、横柱采用≥38mm*25mm*1.2mm不锈钢拉丝扁管。\n4、横条采用≥30mm*15mm*1.0mm不锈钢拉丝扁管制作。","件",4]
[14,"厨房灭火装置","商元、厨安、祥龙","定制","1、启动方式：机械启动、机械感温\n2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V\n3、感应温度185±3℃\n4、机械驱动力≥300N\n5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥10年 \n6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa\n7、所提供的灭火装置设备为一体化设备，可在不添加其他设备同时拓展离人报警功能并在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间，设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能，提供电脑端、 微信公众号和短信推送功能，及时了解设备使用情况。\n8、所提供的灭火装置整机需按GB/T2423.1规定进行试验，经历温度为-10℃低温试验持续≥12h ，按标准GB/T2423.2要求经历温度为45℃的高温试验持续≥12h，检测结果为设备功能正常运行；按GB/T 2423.17-2008/GB/T 10125-2012人造气氛腐蚀试验-盐雾试验相关规定进行试验，将试验样品在盐溶液PH值7+/-0.5，浓度5%NaC1、温度≥35℃、65%RH70%RH的条件下，连续进行≥96h喷雾，试验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作，符合盐雾等级10级；设备报警分贝：实测为≥101","件",1]
[15,"洗地龙头配喷枪","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","10.7m","1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；\n2、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度，配一把花洒喷头；\n3、进水接口为标准1/2\"外螺纹；","件",1]
[16,"紫外线消毒灯","飞利浦、丽吉尔、雪莱特","1219*28*28","1、尺寸：L=1219mm\r\n2、功率：220V/0.5KW\r\n3、消毒灯支架\r","件",2]
["划单区"]
[1,"风幕机","绿岛风、芯蓝仕、松下","L=1800","1.全金属外壳和配件，环保且易于清洁、防火性能高；\n2.采用全新静音遥控风帘机门风机；\n3.采用优化电机，性能可靠，持续运行；\n4.风力强劲，超大风量，满足高要求和特殊安装场合；风率，额定功率；","件",1]
[2,"粘捕式灭蝇器","亨得利、蝇博士、乐欣思","500*220*430","1、采用飞利浦灯管\r\n2、有效面积：40～50 平方米\r\n3、在收集盘中加入“粘蝇纸”，利用诱蝇灯将苍蝇引诱至“粘蝇纸”附近，由粘蝇纸的味诱和粘捕功能，以达到捕蝇的效果\r\n4、无声 - 无电击产生的声音无臭 - 无电击产生的臭味无飞溅 - 无残骸的飞溅\r\n5、电源：30W/220V/50HZ\r","件",1]
[3,"紫外线消毒灯","飞利浦、丽吉尔、雪莱特","1219*28*28","1、尺寸：L=1219mm\r\n2、功率：220V/0.5KW\r\n3、消毒灯支架\r","件",1]
[4,"单通工作柜","厂制品","1800*600*850","1、用材标准：SUS-304-2B不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、层板：304-1.2mm不锈钢；\n4、侧板：304-1.0mm不锈钢；\n5、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；\n6、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；\n7、台脚：可调节不锈钢重力脚；","件",2]
[5,"单通工作柜","厂制品","2000*760*850","1、用材标准：SUS-304-2B不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、层板：304-1.2mm不锈钢；\n4、侧板：304-1.0mm不锈钢；\n5、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；\n6、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；\n7、台脚：可调节不锈钢重力脚；","件",1]
[6,"单通工作柜","厂制品","1500*600*850","1、用材标准：SUS-304-2B不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、层板：304-1.2mm不锈钢；\n4、侧板：304-1.0mm不锈钢；\n5、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；\n6、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；\n7、台脚：可调节不锈钢重力脚；","件",1]
[7,"红外线保温灯","恒诺嘉华、格朗威特、美特美","1200*166*70","1、单排保温灯及带照明灯\r\n2、适合安装高度范围：279~356mm\r\n3、安装于座台双层架底板上","件",3]
["主厨区"]
[1,"粘捕式灭蝇器","亨得利、蝇博士、乐欣思","500*220*430","1、采用飞利浦灯管\r\n2、有效面积：40～50 平方米\r\n3、在收集盘中加入“粘蝇纸”，利用诱蝇灯将苍蝇引诱至“粘蝇纸”附近，由粘蝇纸的味诱和粘捕功能，以达到捕蝇的效果\r\n4、无声 - 无电击产生的声音无臭 - 无电击产生的臭味无飞溅 - 无残骸的飞溅\r\n5、电源：30W/220V/50HZ\r","件",1]
[2,"四门高身冰箱(高温风冷)","格林斯达、威廉姆斯、久景、星琦","1390*840*1990","温度范围:≤+1℃～≥+4℃；\n1、内外箱均为SUS304不锈钢板；\n2、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀涂层防护；\n3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；\n4、采用一体式发泡工艺；\n5、产品能在≥42℃的环境温度下正常工作；\n6、箱体内部配置高效防露加热丝；\n7、内置单双排≥16层滑道，可放置≥16个2/1GN盘或≥8层16个1/1GN盆；\n8.冰箱配备门体自动关闭结构。9、柜内安装LED灯照明，玻璃门采用电加热防凝露设计；\n10、不锈钢外壳及内胆, 零ODP环保型绝缘隔热层≥60mm。","件",2]
[3,"方形制冰机","惠而特、斯克茨曼、星崎","768*843*1618","1、产能：215kG/24Hrs；\n2、储冰量：178kG\n3、水温：5—40℃；\n4、水压：1.8bar—5.8bar\n5、电功率：600W/220V/50HZ，10A，电源线：1.5mm；\n6、食品级内胆，食品更安全；\n7、一键清洗保养功能，方便更卫生；\n8、先进电脑版控制，设备运行状态一目了然；\n9、 采用环保冷媒R404A，水基发泡；\n10、前进前出风冷凝散热气流，节约设备左右安装空间，保证设备性能；\n11、环境温度范围：≤45℃","件",1]
[4,"雪花制冰机","惠而特、斯克茨曼、星崎","567*843*1652","1、产能：190kG/24Hrs；\n2、储冰量：129kG\n3、水温：5—40℃；\n4、水压：1.8bar—5.8bar\n5、 电功率：600W/220V/50HZ，10A，电源线：1.5mm；\n6、食品级内胆，食品更安全；\n7、一键清洗保养功能，方便更卫生；\n8、先进电脑版控制，设备运行状态一目了然；\n9、 采用环保冷媒R404A，水基发泡；\n10、前进前出风冷凝散热气流，节约设备左右安装空间，保证设备性能；\n11、环境温度范围：≤45℃","件",1]
[5,"双门平台冷藏雪柜","格林斯达、威廉姆斯、久景、星琦","1420*750*850","1、内外全部不锈钢#304制作\n2、150mm特厚不锈钢台面板\n3、采用无CFC环保雪种, 柜体75mm环保绝缘材料\n4、掩门带安全门锁\n5、自动回归门设计\n6、可放置4个GN 1/1盆\n7、机组可从前面抽出方便维修\n8、冷冻机组为ASPERA或DANFOSS\n9、强力风冷系统\n10、自动溶霜自动挥发\n11、可承受38℃或43℃外界温度\n12、柜内要求温度：+1℃~+4℃\n13、内箱底板圆弧角位设计\n14、4只150mm高不锈钢可调较柜脚\n15、电功率：0.382KW   220V/1/50Hz","件",2]
[6,"大单星盆台柜(带背板)","厂制品","600*760*850","1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、水斗：304-1.2mm不锈钢；\n4、侧板：304-1.0mm不锈钢；\n5、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；\n6、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；\n7、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；","件",1]
[7,"短柄摇柄去水","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","直径90mm","1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。\n2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹3、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。\n4、可拆卸过滤网，方便清理。","件",1]
[8,"台式龙头","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","10寸","1.座台式安装，双孔双温，平颈水嘴；\n2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；\n3.陶瓷阀芯一字开形手柄；\n4.开孔尺寸为25mm，进水接口为1/2\"内螺纹；","件",1]
[9,"双通热风柜","厂制品","1800*760*800","主材为SUS304不锈钢板，台面板采用1.2mm不锈钢板制作，移门采用0.8mm不锈钢板制作，采用上挂式导轨移门，用轴承来回滑动，侧板、中间隔板及底板采用0.8mm不锈钢板制作，配加强筋，脚管为φ38×1.2mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。底部围板，美观便于保洁","件",4]
[10,"双通工作台连水槽","厂制品","1800*760*800","1、采用食品级SUS304#雪花砂贴塑不锈钢板，\n2、柜身厚≥1.5mm 不锈钢板，层板、背板板厚≥1.2mm，内置不锈钢 U 型加强码加固，脚柱采用φ51*1.2mm 不锈钢拉丝方管。\n3、配不锈钢路轨道向趟门，全不锈钢可调式子弹脚。","件",1]
[11,"推入式蒸箱","欧冶子、伊莱克斯、莱欣诺、康福登","900*920*1830","1、装载容量: 20层 GN1/1烤盘 \n2、智能触摸: 10.1英寸电容式(TFT)触摸屏；\n3、电脑控制: 触摸屏电脑板控制，可视化操控，每一个步骤一目了然，覆盖钢化玻璃前面板，便于日常清洁和避免刮花；\n4、菜单编程:可编辑存储1200个预设烹饪程序，程序可多达12个步骤；\n5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃),\n6、内外材质均为AISI304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽，确保内箱的空气循环能够均匀到达每个地方\n7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配自动正反转风扇，确保食品色泽统一，加热均匀；\n8、内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能；\n9、标配一支带6点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度。\n10、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理，智能烹饪和手动烹饪都可操作；通过科技算法实现自动补时功能；\n11、全自动智能清洗功能 提供6个全自动清洗程序\n12、三层玻璃:更节能保温，隔热效果更好，通过其玻璃之间的架空层设计，充分利用空气隔热，可确保最外层玻璃的温度得以控制，避免高温烫伤和意外发生；\n13、电压：380v  功率：37.2kw；","件",1]
[12,"燃气环保三门蒸柜(安全掣)","晶亚、顺宝、玛克菲利、蓝焰士","1200*880*1900","1、材质：整体304不锈钢；\n2、面板：厚度1.2mm；\n3、炉身：厚度1.2mm,\n4、炉架：采用国标30mm*30mm*1.0mm不锈钢角；\n5、内胆：厚度2.0mm，每层单独控制；\n6、汽阀：新款拉杆式，易操作，耐用；\n7、柜门：采用自紧式锁闭装置，密封条必须为整体成型，嵌入式硅胶条；\n8、门板：厚度1.2mm；\n9、脚通：采用SUS304不锈钢圆管φ50*1.2mm；\n10、炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。\n11、冷凝器：采用铜管制作，散热片采用铝片制作；\n12、风机：采用热风吸风式铜线风机；","件",2]
[13,"落地单缸电炸炉","晶亚、顺宝、玛克菲利、蓝焰士","800*750*850","1、升温快，温控范围大，均匀受热；\n2、IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋；\n3、旋钮式温度调节，可调温度50~190℃，调温更加简单、精确；\n4、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常工作；\n5、高档不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；\n6、一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠，容易清洁。底部围板，美观便于保洁 ","件",1]
[14,"燃气九头煲仔炉(安全掣)","晶亚、顺宝、玛克菲利、蓝焰士","1200*1250*850","1、炉面：采用304不锈钢；1.5mm；\n2、侧板、前板：采用304不锈钢；1.0mm；\n3、炉头：铸铝6寸强力炉头；\n4、炉脚：不锈钢调节脚；\n5、立柱：Φ38×1.0mm；\n6、安全挚：熄火保护装置。","件",1]
[15,"炉拼台","厂制品","300*1250*850/450","1、用材标准：SUS-304-2B不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；\n4、立柱：50×50×1.2mm方管；\n5、横管：38×25×1.2mm方管；\n6、台脚：可调节不锈钢子弹脚；","件",3]
[16,"燃气环保双头双尾炒炉(电磁安全掣)","晶亚、顺宝、玛克菲利、蓝焰士","2200*1250*850","1、炉面：全部采用304不锈钢，油磨板；厚度1.5mm；下衬铁板：厚度2mm；\n2、炉体：面板304不锈钢材质，油磨板；厚度1.2mm；灶内水管采用直径15mm铜管；\n3、炉架：采用国标40*40*4mm镀锌角钢；\n4、炉头：铸铁；采用节能预混式炉头，配置熄火保护装置；\n5、炉膛：一体炉膛，AL203材质形成耐火砖；\n6、炉脚：不锈钢管可调子弹脚；；\n7、每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；\n8、保温：灶体与台面之间，烟道和背板之间填充保温石棉；\n9、风机：低噪音中压铝壳强力双风机，电压：220V，功率：250W*2；\n10、风阀：材质：铸铁；","件",2]
[17,"UV光解烟罩连弥散式新风","AEROWYN、UV-TECH、HALTON","16200*1650*500","1.材质采用304#厚度1.0mm；\n2.配置高效UVC紫外光模块，烟罩排放标准符合国家大气排放标准；\n3.配备UV灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；\n4.过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对人造成伤害；\n5.当UV维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；\n6.配备鲜风供风室，可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给；\n7.配TL5LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,钢化玻璃防尘罩；\n8.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。\n9.烟罩整体净化效率不低于95%。","件",1]
[18,"洗地龙头配喷枪","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","10.7m","1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；\n2、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度，配一把花洒喷头；\n3、进水接口为标准1/2\"外螺纹；","件",1]
[19,"紫外线消毒灯","飞利浦、丽吉尔、雪莱特","1219*28*28","1、尺寸：L=1219mm\r\n2、功率：220V/0.5KW\r\n3、消毒灯支架\r","件",3]
["面点间"]
["1","单星盆台","厂制品","800*666*850","1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、水斗：304-1.2mm不锈钢；\n4、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；\n5、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；","件",1]
["2","短柄摇柄去水","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","直径90mm","1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。\n2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹3、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。\n4、可拆卸过滤网，方便清理。","件",1]
["3","台式龙头","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","10寸","1.座台式安装，双孔双温，平颈水嘴；\n2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；\n3.陶瓷阀芯一字开形手柄；\n4.开孔尺寸为25mm，进水接口为1/2\"内螺纹；","件",1]
["4","和面机","好麦、三麦、新麦","630*1070*1200","1、电压220V/1.8KW\n2、容量（L)：30L\n3、重量（KG)：105KG\n4、和面量（KG）：12KG\n5、搅拌转速：220-120r/min\n6、料桶转速：19-11r/min\n高低双速、数码定时，加厚不锈钢、变频电机、大容量、断电保护罩、电子急停、优质品牌、平稳降噪\n加厚机身：厚实称重，坚固耐用\n急停按钮：安全便捷，人性化设计\n安全防护罩：不锈钢安全罩，打开即停\n定时表：准时把握和面时间","件",1]
["5","电饼铛","恒联、康纳金、华美","610*800*820","1.电源电压：380V ，额定功率：4.5KW。","件",1]
["6","发酵柜","好麦、三麦、新麦","525*925*2000","1、电压220V/2.7KW\n2、重量72KG\n3、采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽,2.全部为双层不锈钢制作，PU保温层，完全符合卫生标准，\n4、全自动触摸式控制，使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式，\n5、热风循环结构，使醒发的面包均匀一致，\n6、大玻璃门可随时观察醒发情况。","件",1]
["7","三层六盘烤箱","好麦、三麦、新麦","1225*770*1600","1、功率：19.8KW/380V\n2、采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1 度，电子元件，控制精准耐用。\n3、加厚保温层，更加密封节能环保，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀，烘焙食品安全好用。\n4、双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况。\n5、磨砂拉手，不传热，无高温，不烫手。\n6、外观全不锈钢。","件",1]
["8","UV光解烟罩连弥散式新风","AEROWYN、UV-TECH、HALTON","3000*1650*500","1.材质采用304#厚度1.0mm；\n2.配置高效UVC紫外光模块，烟罩排放标准符合国家大气排放标准；\n3.配备UV灯维护门，紫外灯架可轻易拉出，方便清洁及维修；\n4.过滤网及导风板能完全遮挡紫外光，确保紫外光不对人造成伤害；\n5.当UV维护门被打开、防紫外线泄漏功能的导风板移位或抽风风机没有运作时，智能控制系统自动切断UV灯电源并在控制箱上发出报警信息及信号；\n6.配备鲜风供风室，可对厨房及厨师岗位进行鲜风补给；\n7.配TL5LED灯,不锈钢嵌入式灯盘,钢化玻璃防尘罩；\n8.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀。\n9.烟罩整体净化效率不低于95%。","件",1]
["9","双门平台冷藏雪柜连木面案板","格林斯达、威廉姆斯、久景、星琦","1420*750*850","1、内外全部不锈钢#304制作\n2、150mm特厚不锈钢台面板\n3、采用无CFC环保雪种, 柜体75mm环保绝缘材料\n4、掩门带安全门锁\n5、自动回归门设计\n6、可放置4个GN 1/1盆\n7、机组可从前面抽出方便维修\n8、冷冻机组为ASPERA或DANFOSS\n9、强力风冷系统\n10、自动溶霜自动挥发\n11、可承受38℃或43℃外界温度\n12、柜内要求温度：+1℃~+4℃\n13、内箱底板圆弧角位设计\n14、4只150mm高不锈钢可调较柜脚\n15、电功率：0.382KW   220V/1/50Hz","件",1]
["10","面粉车","厂制品","500*500*500","1、采用食品级SUS304#雪花砂贴塑不锈钢板，\n2、柜身厚≥1.5mm 不锈钢板，层板、背板板厚≥1.2mm，内置不锈钢 U 型加强码加固，脚柱采用φ51*1.2mm 不锈钢拉丝方管。\n3、配不锈钢路轨道向趟门，全不锈钢可调式子弹脚。","件",2]
["11","四门高身雪柜(高温风冷)","格林斯达、威廉姆斯、久景、星琦","1385*825*1950","温度范围:≤+1℃～≥+4℃；\n1、内外箱均为SUS304不锈钢板；\n2、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀涂层防护；\n3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；\n4、采用一体式发泡工艺；\n5、产品能在≥42℃的环境温度下正常工作；\n6、箱体内部配置高效防露加热丝；\n7、内置单双排≥16层滑道，可放置≥16个2/1GN盘或≥8层16个1/1GN盆；\n8.冰箱配备门体自动关闭结构。9、柜内安装LED灯照明，玻璃门采用电加热防凝露设计；\n10、不锈钢外壳及内胆, 零ODP环保型绝缘隔热层≥60mm。","件",1]
["12","单通工作柜","厂制品","2310*760*850","1、用材标准：SUS-304-2B不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、层板：304-1.2mm不锈钢；\n4、侧板：304-1.0mm不锈钢；\n5、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；\n6、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；\n7、台脚：可调节不锈钢重力脚；","件",1]
["13","座台式包子机","旭众、百城、百业","1000*700*800","额定电压:220V\n机身重量:90KG\n包子大小:30-160g/个\n产量:0-2000个/h","件",1]
["14","座台式饺皮机","旭众、百城、百业","650*380*750","饺子皮直径:85-120mm；\n饺子皮厚度:0.8-3mm；\n电压:220V；\n额定功率:250W；","件",1]
["15","食品粉碎/搅拌机","晶亚、顺宝、玛克菲利、蓝焰士","270*340*500","电量：1400W 230V\n转速：300-3000 rpm  带点动功能\n不锈钢搅拌缸容量：5.5 L\n备注：含细齿口粉碎刀片（Fine serrated blade knife）一把；含搅拌桨一副","件",1]
["16","座台式打奶机","好麦、三麦、新麦","250*400*450","容量：7L；\n电压：220V；\n功率：0.38KW；","件",1]
["17","单通工作柜","厂制品","820*760*850","1、用材标准：SUS-304-2B不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、层板：304-1.2mm不锈钢；\n4、侧板：304-1.0mm不锈钢；\n5、柜门：304-1.0mm，内衬0.8mm不锈钢；\n6、加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；\n7、台脚：可调节不锈钢重力脚；","件",1]
["18","座台式绞肉机","夏村、天烨、霍巴特","540*240*360","电压：220V；\n功率：0.75KW；\n生产能力：220KG/H","件",1]
["19","洗地龙头配喷枪","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","10.7m","1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；\n2、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度，配一把花洒喷头；\n3、进水接口为标准1/2\"外螺纹；","件",1]
["20","厨房灭火装置","商元、厨安、祥龙","定制","1、启动方式：机械启动、机械感温\n2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V\n3、感应温度185±3℃\n4、机械驱动力≥300N\n5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥10年 \n6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa\n7、所提供的灭火装置设备为一体化设备，可在不添加其他设备同时拓展离人报警功能并在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间，设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能，提供电脑端、 微信公众号和短信推送功能，及时了解设备使用情况。\n8、所提供的灭火装置整机需按GB/T2423.1规定进行试验，经历温度为-10℃低温试验持续≥12h ，按标准GB/T2423.2要求经历温度为45℃的高温试验持续≥12h，检测结果为设备功能正常运行；按GB/T 2423.17-2008/GB/T 10125-2012人造气氛腐蚀试验-盐雾试验相关规定进行试验，将试验样品在盐溶液PH值7+/-0.5，浓度5%NaC1、温度≥35℃、65%RH70%RH的条件下，连续进行≥96h喷雾，试验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作，符合盐雾等级10级；设备报警分贝：实测为≥101。\n","件",1]
["洗碗间"]
[1,"四层平板货架","厂制品","1200*500*1800","1、采用食品级SUS304#雪花砂贴塑不锈钢板。\n2、立柱采用≥38mm*38mm*1.5mm不锈钢拉丝方管。\n3、横柱采用≥38mm*25mm*1.2mm不锈钢拉丝扁管。\n4、横条采用≥30mm*15mm*1.0mm不锈钢拉丝扁管制作。","件",1]
[2,"四门储物柜","厂制品","1200*500*1800","1、用材标准：SUS-304-2B不锈钢；\n2、柜体：304-1.0mm不锈钢；\n3、层板：304-1.2mm不锈钢；\n4、侧板：304-1.0mm不锈钢；\n5、柜门：304-1.0mm，内衬0.6mm不锈钢板；\n6、柜脚：不锈钢可调重力脚4只，柜脚与脚码采用M8拉铆螺母连接；","件",3]
[3,"单门热风循环消毒柜","康宝、芯蓝仕、伯明顿","575*490*1800","容积：380L；\n消毒方式：热风循环+远红外线高温消毒；\n消毒时间：≥30min；\n层架载物重量：20KG；\n额定功率：900W；\n额定电压：220V；","件",2]
[4,"三星盆台柜","厂制品","1800*760*850","1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、水斗：304-1.2mm不锈钢；\n4、侧板：304-1.0mm不锈钢；\n5、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；\n6、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；\n7、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；","件",1]
[5,"短柄摇柄去水","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","直径90mm","1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。\n2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹3、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。\n4、可拆卸过滤网，方便清理。","件",3]
[6,"台式龙头","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","10寸","1.座台式安装，双孔双温，平颈水嘴；\n2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；\n3.陶瓷阀芯一字开形手柄；\n4.开孔尺寸为25mm，进水接口为1/2\"内螺纹；","件",3]
[7,"浸泡池(带背板)","厂制品","1500*700*850","1、用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；\n2、台面：304-1.5mm不锈钢；\n3、水斗：304-1.2mm不锈钢；\n4、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；\n5、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；","件",1]
[8,"短柄摇柄去水","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","直径90mm","1、国标黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理。\n2、水槽开孔直径90mm,下水口为G11/2内螺纹和G23/8外螺纹3、旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。\n4、可拆卸过滤网，方便清理。","件",1]
[9,"台式龙头","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","10寸","1.座台式安装，双孔双温，平颈水嘴；\n2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；\n3.陶瓷阀芯一字开形手柄；\n4.开孔尺寸为25mm，进水接口为1/2\"内螺纹；","件",1]
[10,"长龙洗碗机","新蕾、焰河、宝罗吉","4450*914*1980","1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。\n2、洗涤能力：5100碟/小时（8寸碟）。\n3、最大耗水量：230升/小时。\n4、总功率：51.5KW。\n5、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。\n6、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。\n7、水箱及加热包防干烧设计，安全可靠。 \n8、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。\n9、模具冲压一体成型洗臂和滤网，不易堵塞，易于操作。\n10、一体拉伸圆角水箱，不会开裂，无卫生死角，易于清洁。\n11、配置120L大容量清洗水箱和2.4KW大功率清洗水泵，清洗效果更出色。\n12、清洗区和漂洗区配置侧洗臂，360°洗涤无死角，确保最佳卫生效果。\n13、三道漂洗节能设计，进一步降低机器的运行成本。\n14、漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准。\n15、清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。\n16、内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果。\n17、整机不锈钢板材（包含门板、后背板等）为SUS304材质，耐腐蚀性更强。\n18、所投洗碗机依据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008检测标准，洗碗机置于≤-20℃的环境下持续360小时，外观无变形，门密封良好，洗涤功能正常，洗碗机置于≥+60℃的环境下持续360小时，绝缘电阻≥1MΩ,塑料件无软化或熔融，程序运行无故障；\n19、所投洗碗机依据GB/T 6461-2002和GB/T 10125-2021检测标准，在35土2℃的条件下，对商用洗碗机进行检测，检测项目：乙酸盐雾试验、中性盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验，连续喷雾72H,外观评级和保护评级均为10级。","件",1]
[11,"洗碗机抽气罩","AEROWYN、UV-TECH、HALTON","5500*1200*500","1、烟罩壳体采用304#不锈钢板材，厚度为1.2mm；\n2、每节配防爆照明日光灯两只，30W/个，配不锈钢灯罩壳；\n3、配置相应的油网片，厚度为：0.8mm；","件",1]
[12,"活动工作台","厂制品","1200*600*800","1.用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；\n2.台面：304-1.2mm不锈钢；\n3.层板：304-1.0mm不锈钢；\n4.加强筋：1.2mm不锈钢加强筋；\n5.立柱：ø38×1.2mm圆管；\n6.脚轮：4寸聚氨酯静音万向脚轮带刹车；","件",1]
[13,"洗地龙头配喷枪","T&S天仕、Fisher飞鱼、L&Q龙旗嘉业","10.7m","1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）。固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体；\n2、10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度，配一把花洒喷头；\n3、进水接口为标准1/2\"外螺纹；","件",1]
["排烟新风系统"]
[1,"高压双吸式离心风机（高压后倾型）","建广、恒宝、九州","1650*2200*1590","1、采用双进风后倾风机，后倾叶轮，叶轮由后倾扭曲型叶片，弧形前盘及平板型后盘组成，叶片、前盘采用模具压制成型，后盘采用精细等离子切割而成，并作叶轮超速试验，效率高，强度保证，叶轮经动、静平衡校正，确保运行平衡，正常使用。箱体可以分解拆装，方便运输安装。\n2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。\n3、箱体须采用内外喷塑彩钢面板，防腐不易腐烂，内部填充防火，消音材料，进一步降低噪声（噪音低）。\n4、风机轴承采用带座外球面调心滚动轴承，带注油孔方便日后保养增长使用寿命。\n5、轴采用加粗45#国际碳钢，淬火处理提高硬度。 \n6、配优质皮带轮，优质三角带，优质电机。\n7、风量：64000m³/h；全压:2000Pa；功率：30KW/380v","件",1]
[2,"油烟净化器","科蓝， 铭创，顿达","64000m³/h","1、净化效率：95%以上，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，设备采用静电净化原理，无需更换耗材，\n2、设备外壳采用≥1.0mm A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，设备采用两级电场净化处理，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全201不锈钢电场，电场绝缘瓷瓶采用安全可靠陶瓷材质。\n3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码方便了解设备运行及故障情况。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。\n4、设备可选带通过通信云服务功能，可电脑或手机APP上实时查看设备运行数据如：输出电流、输出电压及故障情况\n5、油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865-2009要求 ，光照和喷淋累计测试500H后，无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。\n6、油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》第16章 要求，器具的绝缘材料的电气强度应承受 1min 频率 50Hz 或 60Hz 的基本正弦波电压，在试验期间，不应出现击穿,实测符合要求；基本绝缘1250V通过测试，判定合格。\n7、静电式餐饮油烟净化器电源变压器材质环氧树脂符合GB/T 1408.1-2016 固体绝缘材料电气强度要求。\n8、油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格。","件",1]
[3,"高压双吸式离心风机（高压后倾型）","建广、恒宝、九州","1290*1600*1200","1、采用双进风后倾风机，后倾叶轮，叶轮由后倾扭曲型叶片，弧形前盘及平板型后盘组成，叶片、前盘采用模具压制成型，后盘采用精细等离子切割而成，并作叶轮超速试验，效率高，强度保证，叶轮经动、静平衡校正，确保运行平衡，正常使用。箱体可以分解拆装，方便运输安装。\n2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型，密封性能好，做到不漏油烟气水等。\n3、箱体须采用内外喷塑彩钢面板，防腐不易腐烂，内部填充防火，消音材料，进一步降低噪声（噪音低）。\n4、风机轴承采用带座外球面调心滚动轴承，带注油孔方便日后保养增长使用寿命。\n5、轴采用加粗45#国际碳钢，淬火处理提高硬度。 \n6、配优质皮带轮，优质三角带，优质电机。\n7、风量：38500m³/h；全压:1900Pa；功率：18.5KW/380v","件",1]
[4,"油烟净化器","科蓝， 铭创，顿达","38500m³/h","1、净化效率：95%以上，油烟排放浓度＜1.0mg/m³，设备采用静电净化原理，无需更换耗材，\n2、设备外壳采用≥1.0mm A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，设备采用两级电场净化处理，电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全201不锈钢电场，电场绝缘瓷瓶采用安全可靠陶瓷材质。\n3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码方便了解设备运行及故障情况。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。\n4、设备可选带通过通信云服务功能，可电脑或手机APP上实时查看设备运行数据如：输出电流、输出电压及故障情况\n5、油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865-2009要求 ，光照和喷淋累计测试500H后，无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。\n6、油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》第16章 要求，器具的绝缘材料的电气强度应承受 1min 频率 50Hz 或 60Hz 的基本正弦波电压；基本绝缘1250V通过测试，判定合格。\n7、静电式餐饮油烟净化器电源变压器材质环氧树脂符合GB/T 1408.1-2016 固体绝缘材料电气强度要求。\n8、油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格。","件",1]
[5,"防火阀","厂制品","150度，与管道尺寸相同，(加厚黑铁制作)","\n1、喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。\n2、阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。","件",1]
[6,"调节阀","厂制品","与管道尺寸相同，(加厚黑铁制作)1000*500","\n1、喷漆冷轧板制作，厚度1.2mm。\n2、用于调节新风风量。","件",2]
[7,"风机启动变频器","厂制品","定制和风机功率配套型号（风量变频器自由调节）","1.良好的电压、电流控制、有效减少变频器的故障保护次数；\n2.在瞬间停电或电压突然降低的情况下，变频器降低输出速度，通过负载回馈能量，补偿电压的降低，以维持变频器短时间内继续运行；\n3.电机过热保护，当电机温度超过过热保护值时，变频器故障输出给电机妥善的保护；","件",2]
[8,"排油烟风管","厂制品","按实际施工结算","1.材料；采用SUS304不锈钢材制作；1.2mm机制，ACL压轧加强槽线；2.满焊,内填充防油材料；","㎡",289]
[9,"新风管","厂制品","按实际施工结算","1.材料；采用SUS304不锈钢材制作；1.2mm机制，ACL压轧加强槽线；2.满焊,内填充防油材料；","㎡",183]
[10,"风机支架连减震器","厂制品","与风机配套的国标材料制作","10号槽钢制作，井字型","件",2]
[11,"风机软连接","厂制品","专用加厚防油防腐帆布","专用加厚绿色防雨防油防腐帆布连辅材","件",2]
[12,"散流器新风口","厂制品","350*350","表面白色烤漆铝合金材质，材料厚度1.0mm。","件",10]
[13,"防雨百叶","厂制品","与管道尺寸相同","表面白色烤漆铝合金材质，材料厚度1.0mm。","件",1]